(module "NHD2712864WDY3" (layer F.Cu)
  (descr "NHD-2.7-12864WDY3-1")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 24.130 21.25) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text user %R (at 24.130 21.25) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text value "NHD2712864WDY3" (at 24.130 21.25) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_line (start -16.87 -2.5) (end 65.13 -2.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 65.13 -2.5) (end 65.13 45) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 65.13 45) (end -16.87 45) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -16.87 45) (end -16.87 -2.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -17.87 -3.5) (end 66.13 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 66.13 -3.5) (end 66.13 46) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 66.13 46) (end -17.87 46) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -17.87 46) (end -17.87 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -16.87 -2.5) (end 65.13 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 65.13 -2.5) (end 65.13 45) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 65.13 45) (end -16.87 45) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -16.87 45) (end -16.87 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 0 -3) (end 0 -3) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 0 -3.1) (end 0 -3.1) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_arc (start 0 -3.05) (end 0.000 -3) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_arc (start 0 -3.05) (end 0.000 -3.1) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.540 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 5.080 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 7.620 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 10.160 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 12.700 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 15.240 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 17.780 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 20.320 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 22.860 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 25.400 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 27.940 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 30.480 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 33.020 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 35.560 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 38.100 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at 40.640 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at 43.180 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at 45.720 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at 48.260 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH1 thru_hole circle (at -14.370 -0) (size 3.750 3.750) (drill 2.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 thru_hole circle (at 62.630 -0) (size 3.750 3.750) (drill 2.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH3 thru_hole circle (at -14.370 42.5) (size 3.750 3.750) (drill 2.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH4 thru_hole circle (at 62.630 42.5) (size 3.750 3.750) (drill 2.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (model NHD-2.7-12864WDY3.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
