<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--/1014450/866189/2.49/24/4/Connector/-->
<!DOCTYPE curve SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;2.7 Yellow Graphic OLED - 128 x 64 pixels - 3.3V - 8-bit Parallel/3-wire SPI or 4-wire SPI - Controller:SSD1322 - 1 x 20 Top&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="NHD2712864WDY3">
<description>&lt;b&gt;NHD-2.7-12864WDY3-1&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="NHD-2.7-12864WDY3">
<pin name="VSS" direction="io"/>
<pin name="VDD" direction="io"/>
<pin name="NC_(BC_VDD)" direction="io"/>
<pin name="D/C" direction="io"/>
<pin name="R/W" direction="io"/>
<pin name="E" direction="io"/>
<pin name="DB0" direction="io"/>
<pin name="DB1" direction="io"/>
<pin name="DB2" direction="io"/>
<pin name="DB3" direction="io"/>
<pin name="DB4" direction="io"/>
<pin name="DB5" direction="io"/>
<pin name="DB6" direction="io"/>
<pin name="DB7" direction="io"/>
<pin name="N.C._(VCC)" direction="io"/>
<pin name="!RES" direction="io"/>
<pin name="!CS" direction="io"/>
<pin name="!SHDN_(N.C.)" direction="io"/>
<pin name="BS1" direction="io"/>
<pin name="BS0" direction="io"/>
<pin name="MH1" direction="io"/>
<pin name="MH2" direction="io"/>
<pin name="MH3" direction="io"/>
<pin name="MH4" direction="io"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="NHD-2.7-12864WDY3" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;2.7 Yellow Graphic OLED - 128 x 64 pixels - 3.3V - 8-bit Parallel/3-wire SPI or 4-wire SPI - Controller:SSD1322 - 1 x 20 Top&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.newhavendisplay.com/specs/NHD-2.7-12864WDY3.pdf"&gt; Datasheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="NHD-2.7-12864WDY3"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="NHD2712864WDY3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="NC_(BC_VDD)" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D/C" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="R/W" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DB0" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="DB1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DB2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="DB3" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="DB4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="DB5" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="DB6" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DB7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="N.C._(VCC)" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="!RES" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="!SHDN_(N.C.)" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="BS1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="BS0" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="MH1" pad="MH1"/>
<connect gate="G$1" pin="MH2" pad="MH2"/>
<connect gate="G$1" pin="MH3" pad="MH3"/>
<connect gate="G$1" pin="MH4" pad="MH4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="Manufacturer_Name" value="Newhaven Display"/>
<attribute name="Manufacturer_Part_Number" value="NHD-2.7-12864WDY3"/>
<attribute name="Mouser_Part_Number" value="763-NHD2712864WDY3"/>
<attribute name="Mouser_Price-Stock" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Newhaven-Display/NHD-27-12864WDY3?qs=HXFqYaX1Q2xb9z240q0YhA%3D%3D"/>
<attribute name="Arrow_Part_Number" value=""/>
<attribute name="Arrow_Price-Stock" value=""/>
<attribute name="Description" value="2.7 Yellow Graphic OLED - 128 x 64 pixels - 3.3V - 8-bit Parallel/3-wire SPI or 4-wire SPI - Controller:SSD1322 - 1 x 20 Top"/>
<attribute name="Height" value="3.4mm"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
